


昆明市西山区人民医院
医学检验科迷你离心机等医疗设备采购项目招标公告

一、项目名称
医学检验科迷你离心机等医疗设备采购项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2022年5月13日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件2。
四、供货期
自签订采购合同起10个工作日内。
五、采购数量及预算价格
采购数量：1批（详见附件1）
预算金额：9800.00元（大写：玖仟捌佰元整），报价不能超过预算价。
六、合格的投标人要求
（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》，所投产品制造商《经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）法人身份证复印件、经办人身份证复印件、法人授权书，加盖公章；
（三）产品彩页，加盖公章；
（四）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（五）具有独立承担民事责任能力；
（六）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（八）投标在近三年内无行贿犯罪记录。
七、售后服务
（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《集中采购管理办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；
（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。
八、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年5月13日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起5天。
十、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：医学装备部/石琼美；
联系电话：0871-68179313。
十一、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十三、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

   

  昆明市西山区人民医院
                              2022年5月9日
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  医学检验科迷你离心机等医疗设备采购项目
	序号
	设备名称
	预算单价   （万元）
	数量
	  预算总价（万元）

	1
	瓶口分液器（1-10ML)
	0.16
	1
	0.16

	2
	旋涡振荡器
	0.08
	1
	0.08

	3
	迷你离心机
	0.08
	2
	0.16

	4
	单枪电子移液器（30-300ul）
	0.16
	2
	0.32

	5
	恒温水浴箱
	0.12
	1
	0.12

	6
	移液器（1000ul)
	0.07
	2
	0.14

	合计
	0.98















附件2
医学检验科迷你离心机等医疗设备采购项目招标技术参数
	设备名称
	数量
	招标技术参数

	



瓶口分液器（1-10ML)
	
1台
	1.具有极强的化学耐受性；可高温消毒灭菌；
2.量程范围为1.0-10ml。
3.采用PTFE、FEP、哈氏合金、 PP等材料制成；
4.最大耐压1000mbar，最大耐粘性500mm2/s，最大耐液体温度为40℃，最大耐液体密度2.2g/cm3；
5.赠送五种瓶口适配器的规格：S40，GL32，GL38，GL25，GL28。
6.悬挂式螺纹安全帽，进液管可伸缩。
7.带有回流阀，可回收多余试剂，非工作状态时防滴漏。

	


旋涡振荡器
	1台
	1.旋钮调速。
2.电机类型为无刷电机。
3.运行方式为点动和连动，运行速度：点动：0-300rpm，连续：200-3000 rpm。
4.震幅：4.5mm，圆周振荡。
5.电压：SC100-240V/DC12V，功率20W。
6.除标配模块外，还需配备5/15离心管*12模块。

	





迷你离心机
	2台
	1.双门锁设计，锁定更安全。
2.宽电压技术，转速不受电压波动影响，转速精度高。
3.运行安静，噪音≤45 Db。
4.直流电机，连续运行模式。
5.最高转速7000rpm，最大相对离心力2680x g。
6.卡扣式转子，翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停，操作方便。
7.可容纳过滤型离心管。
8.最大容量2ml x 8 离心管; 2 x 0.2ml PCR8排管，与适配器联用时，亦可使用0.5ml或0.2ml离心管。
9.运行时间: 连续运行
10. 功率: AC110~240V/50Hz/60Hz   20W
11. 尺寸（长x宽x高）: 150×150×117mm
12. 重量: 0.5kg

	


单枪电子移液器（30-300ul）
	2台
	1.量程范围为30-300ul可调。
2.配置高品质步进电机，电子控量，精度高，重复性好，避免手动移液认为误差。
3.有移液、混匀、连续分配、稀释功能。
4.吸排液速度三档可调。
5.双充电模式锂电池，使用时间长。
6.两个旋钮完成全部移液操作。

	



恒温水浴箱
	1台
	1.进口不锈钢板和精密机械加工工艺制造，耐高温，耐腐蚀。
2.控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术，远红外加热技术。
3.热平衡时间短，温度均匀性好。
4.测试数据LED显示。
5.电源: 220V  50HZ
6. 控温范围: RT-100℃
7. 水温波动: ≤+-0.5℃
8. 加热功率: 1500W
9. 容积: 600mmX300mmX180mm

	







移液器（1000ul)
	

2台
	1.连续可调100-1000ul。
2.液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节。
3.符合人体工程学设计，重量极轻，舒适灵活，弯钩状指靠使移液器轻松挂在手上，方便移液间隙休息。
4.色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识。 
5.双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。
6.量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。
7.吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌；
8.具有ISO9001和ISO 13485证书
9.标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修；
10.配备2个直板式枪架。






