


昆明市西山区人民医院
眼耳鼻喉科体检站监控项目招标公告

一、项目名称
[bookmark: _GoBack]眼耳鼻喉科体检站监控项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2022年12月8日上午10：00时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件1。
四、供货期
自签订采购合同起7个工作日内。
五、预算价格
2000.00元（大写：贰仟元整），报价不得超预算。
六、合格的投标人要求
（一）营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（或三证合一，带二维码），须加盖贵公司公章，否则视为无效文件，且资质文件在有效期内；
（二）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（三）具有独立承担民事责任能力；
（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（六）投标在近三年内无行贿犯罪记录；
（七）法人代表授权书、以及被授权代表身份证复印件。
七、售后服务
（一）供货企业所投产品、规格必须满足昆明市西山区人民医院《集中采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准。 
（二）在产品质量保证期间，出现质量问题，供货企业应无条件接受退货并迅速作出调换，不得影响医院业务正常运转，所有费用由供货企业承担。
八、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年12月8日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起5天。
十、联系方式
（一）地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
（二）联系人：信息科/陈文辉；
（三）联系电话：0871-68182721。
十一、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十二、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

附件1：昆明市西山区人民医院眼耳鼻咽喉科体检站监控项目招标参数

     昆明市西山区人民医院
                              2022年12月5日












	
[bookmark: _Toc431290536]附件1
昆明市西山区人民医院
眼耳鼻咽喉科体检站监控项目招标参数
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	配置或技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	400万红外网络高清彩色摄像机
	海康威视
	DS-2CD3345/3T46
	具有400万像素CMOS传感器；需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频；最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，灰度等级不小于11级；红外补光距离不小于50米；需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560×1440 @30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps；在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度不小于1000TVL；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile；信噪比不小于55dB；需具大于100dB宽动态；需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能；支持区域遮盖功能，并能支持8块区域； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低；★需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址；★设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能；★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能； ★可开启或关闭智能后检索功能；需具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域设置、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能；摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；不低于IP67防尘防水等级；需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口；需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。；
	1
	台
	650
	650
	　

	2
	摄像机电源
	金刚眼
	DC12V10A
	配合摄像机合用
	1
	台
	10
	10
	　

	4
	网络高清硬盘录像机
	海康威视
	DS-7808
	支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放；可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图；支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC；支持双码流同时录像； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能支持2个SATA接口，至少支持2个USB2.0接口；支持GB28181、Ehome 协议接入平台；支持萤石云服务，可一键配置上网
	1
	台
	480
	480
	　

	5
	存储硬盘
	希捷/西数
	40000G
	监控专用硬盘4000G SATA( 保存一年的录像）
	1
	只
	860
	860
	　

	6
	切换器
	国产
	　
	显示器一拖4切换器
	1
	台
	　
	　
	　

	11
	PVC管材
	昆产
	　
	水晶头、直径20的PVC管材,含直接,弯头、插线板、安装费200元/天.人，按实际计算等
	1
	批
	　
	　
	　

	设备合计：
	2000
	　

	3
	税金
	　
	　
	含税价

	项目合计:
	2000 
	　




	

	

	

	

	






