


昆明市西山区人民医院
2023年X射线装置性能状态、放射防护、辐射环境检测采购项目招标公告

一、项目名称
2023年X射线装置性能状态、放射防护、辐射环境检测采购项目（询价采购）
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2023年11月2日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、检测设备数量、预算价格
（一）检测设备数量：14台（详见附件）
（二）预算金额：19000元（大写：壹万玖仟元整），报价不能超过预算单价和预算总价（详见附件）。
[bookmark: _GoBack]（三）检测完成时限：2023年内。
四、检测内容
详见附件
五、服务要求
（一）提供检测服务必须满足昆明市西山区人民医院招标文件要求，能独立完成所有检测项目，质量必须符合国家相关部门标准。
（二）出具纸质检测报告2份，并提供电子检测报告，检测报告必须真实、准确，如检测数据出现异常时，应及时向院方反馈信息。
六、供货期
自签订采购合同起10个工作日内。
七、合格的投标人要求
（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《放射卫生技术服务机构资质证书》、《检验检测机构资质认定证书》等，提供复印件，并加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）法人身份证、经办人身份证复印件，法人授权委托书，并加盖公章；
（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（四）具有独立承担民事责任能力；
（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（七）投标在近三年内无行贿犯罪记录。
八、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2023年11月2日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起1天。
十、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：医学装备部/石琼美；
联系电话：0871-68179313。
十一、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十二、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

重要提示：投标供应商对所提供的文件及信息的真实性负责，严禁提供虚假材料，严禁伪造、变造相关证明文件，严禁供应商相互串通参与投标，若在采购过程中发现提供虚假材料或者相互串通参与投标等违法行为的，尚不构成犯罪的，由行政监督部门依照相关法律法规规定处罚，构成犯罪的，由公安司法机关依法追究刑事责任。


  昆明市西山区人民医院
                              2023年10月30日


	附件：2023年X射线装置性能状态、放射防护、辐射环境检测方案

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	检测内容
	预算价格（元）

	1
	X射线诊断系统
	西门子
	AXIOM Lumimos DRF
	性能状态检测、放射防护检测、辐射环境检测
	1500

	2
	医用X射线计算机体层摄影装置   （二排CT)
	GE
	Hispeed Daul
	性能状态检测、放射防护检测、辐射环境检测
	1500

	3
	X数码成像系统（DR）
	佳能
	CXDI-1
	性能状态检测、放射防护检测、辐射环境检测
	1500

	4
	移动式X线摄影机
	西班牙
	SPS-HF4.0
	性能状态检测、辐射环境检测
	1000

	5
	高频乳腺医用诊断X光射线机
	北京海恩康
	HANK-2M
	性能状态检测、放射防护检测、辐射环境检测
	1500

	6
	移动式高频医用诊断X光射线机
	北京万东
	HM-32
	性能状态检测、辐射环境检测
	1000

	7
	C形臂X射线成像系统
	GE
	EverView 7500
	性能状态检测、放射防护检测、辐射环境检测
	1500

	8
	X射线骨密度测定仪
	 
MEDILINK
	OSTEOEORE
	性能状态检测、放射防护检测、辐射环境检测
	1500

	9
	X线牙片机
	宁波蓝野
	RAY68
	性能状态检测、放射防护检测、辐射环境检测
	1500

	10
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（（口腔CBCT机）
	常州博恩
	Bondream 3D-1020S
	性能状态检测、放射防护检测、辐射环境检测
	1500

	11
	数字移动式C形臂X射线机
	南京普爱
	PLX7100A
	性能状态检测、辐射环境检测
	1000

	12
	移动数字化X射线摄影系统
	深圳蓝韵
	6000A
	性能状态检测、辐射环境检测
	1000

	13
	X射线计算机体层摄影设备（64排CT)
	上海联影
	UCT760
	性能状态检测、放射防护检测、辐射环境检测
	1500

	14
	医用诊断X射线透视摄影系统
	岛津
	FLEXAVISION
	性能状态检测、放射防护检测、辐射环境检测
	1500

	合计
	19000






