


招标公告-1（投标人资料初审）

一、项目名称
采购方：昆明市西山区人民医院
采购项目：口腔科牙科正压压膜机、蒸馏水机
数量：牙科正压压膜机1台、蒸馏水机1台
预算金额：2500元
二、投标人资料文件初审阶段
有意向的投标人，请按照以下要求提交相应资料，全部资料须加盖公司鲜章，初审资料无需密封，原件1份。
1.投递时间：2024年10月31日（周四）上午8:30-10:00。 
2.投递地点：昆明市西山区人民医院4楼4031室（党政综合办公室）
3.资料明细
（1）具有独立承担民事责任的能力，须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。营业范围需具备该采购项目的相关条件和要求。
提示：提供营业执照复印件
（2）法人代表授权委托书原件、法人代表及受托人身份证复印件；法人代表本人到场的，提供法人代表身份证复印件。
（3）投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
信用中国网址：www.creditchina.gov.cn
中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn
提示：提供相关网站的截屏为准，查询时间为前一天。
（4）投标人须提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，工商登记注册之日起未满三年的提供成立至今没有重大违法记录；承诺本次参与我院招标项目活动不存在围标串标行为；且投标人自愿承担因违反上述承诺而造成的一切后果的书面声明。
提示：由投标人自行拟定书面承诺，内容需涵盖以上要求。
（5）投标人（指受托人或法人代表）所在单位的社保缴纳凭证（本年度近3个月）；若参保单位为所在单位合作的第三方人力资源公司，请提供情况说明。
（6）（具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）；所投产品制造商《营业执照》复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件。
（7）具有良好的商业信誉和健全的财务制度。
（8）具有履行合同所必需的设备或专业技术能力。
备注：以上材料请按顺序依次装订。
三、通知递交标书
根据当天审核情况，若满足开标条件的，由工作小组电话联系合格的投标人次日递交标书。


招标公告-2（采购项目详情）

一、采购项目概况
采购方：昆明市西山区人民医院
采购项目：口腔科牙科正压压膜机、蒸馏水机
数量：牙科正压压膜机1台、蒸馏水机1台
预算总金额：2500元（报价不能超过预算总金额）
二、采购项目需求、规格参数
1.设备参数具体详见附件
2.质保期限：1年
三、投递标书和开标要求
（一）投递标书
时间：2024年11月1日（周五）上午8:30-9:50
地点：昆明市西山区人民医院4楼4031室（党政综合办公室）
备注：投递方式为现场投递，标书须密封完好，封面信息齐全，标书1套（原件）。
（二）开标评标
时间：2024年11月1日（周五）上午10:00
地点：昆明市西山区人民医院5楼多媒体教室。
备注：投标人须参与现场唱标。
四、投标人资格要求
（1）具有独立承担民事责任的能力，须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度(包括资产负债表、利润表、现金流量表)。
（3）投标人有效的纳税的证明材料。
（4）投标人须提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，工商登记注册之日起未满三年的提供成立至今没有重大违法记录；承诺本次参与我院招标项目活动不存在围标串标行为；且投标人自愿承担因违反上述承诺而造成的一切后果的书面声明。
（5）投标人须提供具有履行相应合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。
（6）投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
（7）本项目不接受联合体投标,不接受分包或转包。
（8）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）；所投产品制造商《营业执照》复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件。
（9）法人身份证、经办人身份证复印件，法人授权委托书，并加盖公章。
（10）具有相应经营范围的独立法人或其他组织。
备注：以上材料请按顺序依次装订。
五、采购方式
院内比选，评标方法：最低价中标法。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]六、招标公告、招标结果发布
1.昆明市西山区人民医院官方网站。
https://www.xsqrmyy.net/
2.招标公告公示期：自发布之日起，3个工作日。
3.招标结果公示期：自发布之日起，1个工作日。
七、联系方式
凡对本次采购项目提出询问的，请按以下方式联系。
联系人：医学装备部/韩老师
联系电话：0871-68179313


 昆明市西山区人民医院
                              2024年10月28日



重要提示：投标供应商对所提供的文件及信息的真实性负责，严禁提供虚假材料，严禁伪造、变造相关证明文件，严禁供应商相互串通参与投标，若在采购过程中发现提供虚假材料或者相互串通参与投标等违法行为的，尚不构成犯罪的，由行政监督部门依照相关法律法规规定处罚，构成犯罪的，由公安司法机关依法追究刑事责任。
[bookmark: _GoBack]
附件1
蒸馏水机

1.参数
（1）铰接连接:上盖下盖联体式设计。
（2）冷却风扇
（3）开关和保险丝:机械开关，可随时打开与关闭机器，自带指示灯，显示机器加热运行工作状态 
	基本参数
	腔体
	安全保护温度

	额定电压：a.c.220V-240V，50/60Hz
额定功率：750VA
保险丝：250v，T10A
操作温度：5-40℃
噪音：< 50db
制水量：1.2L/H
出水率：≥96%
	材料：不锈钢304
最大容量：4L
最高温度：120℃
容腔尺寸：φ180*185
	腔体保护温度：115℃
加热元件保护温度：170℃


2.配置清单
	序号
	名称

	1
	过滤嘴

	2
	上盖

	3
	主体

	4
	保险丝

	5
	温度保护开关

	6
	电源开关

	7
	收集桶

	8
	密封圈

	9
	出气口橡胶堵头

	10
	不锈钢盖

	11
	腔体



附件2
牙科正压压膜机

1.成型机关键部件数控机床加工，精度0.05毫米
2.用途：用于各种牙套的制做正畸保持器，总义齿基托，功能性矫治器，功能性种植定位导板，专业性拳击护齿牙套
3.电压：220V  
4.加热功率：500W   
5.真空功率：1200W   
6.立体尺寸：20*20*30cm
7.防护级别：IPX1 ，膜片加热时间参考值0.75毫米硬片50秒 ，1毫米硬片55秒， 1.5毫米硬60秒 ，2毫米硬片70秒，1毫米软片30秒，1.5毫米软片40秒，2毫米软片50秒， 3毫米软片 60秒
8.包含1毫米牙科膜片（硬片）：100片


