招标公告-1（投标人资料初审）

一、采购项目概况
采购方：昆明市西山区人民医院
采购项目：医疗美容所信息设备（监控、网络布线）项目
预算金额：3200元
二、投标人资料文件初审阶段
有意向的投标人，请按照以下要求提交相应资料，全部资料须加盖公司鲜章，初审资料无需密封。
1.投递时间：2024年12月12日上午8:30-10:00
2.投递地点：昆明市西山区人民医院4楼4031室（党政综合办公室）
3.资料明细
（1）具有独立承担民事责任的能力，须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。营业范围需具备该采购项目的相关条件和要求。
提示：提供营业执照复印件
（2）法人代表授权委托书原件、法人代表及受托人身份证复印件；法人代表本人到场的，提供法人代表身份证复印件。
（3）投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
信用中国网址：www.creditchina.gov.cn
中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn
提示：提供相关网站的截屏为准，查询时间为前一天。
（4）投标人须提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，工商登记注册之日起未满三年的提供成立至今没有重大违法记录；承诺本次参与我院招标项目活动不存在围标串标行为；且投标人自愿承担因违反上述承诺而造成的一切后果的书面声明。
提示：由投标人自行拟定书面承诺，内容需涵盖以上要求。
（5）投标人（受托人或法人代表）所在单位的社保缴纳凭证（本年度近3个月）。若参保单位为所在单位合作的第三方人力资源公司，请提供情况说明。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002]三、通知递交标书
根据当天审核情况，若满足开标条件的，由工作小组电话联系合格的投标人次日递交标书。









招标公告-2（采购项目详情）

一、采购项目概况
采购方：昆明市西山区人民医院
采购项目：医疗美容所信息设备（监控、网络布线）项目
预算金额：3200元
二、采购项目需求
投标人具备相应的人员和设备设施，能够完成医疗美容所信息设备项目（监控、网络布线）实施工作。
三、投递标书和开标要求
（一）投递标书
时间：2024年12月13日上午8:30-9:50
地点：昆明市西山区人民医院4楼4031室（党政综合办公室）
备注：投递方式为现场投递，标书须密封完好，封面信息齐全，标书1份（原件）。
（二）开标评标
时间：2024年12月13日上午10:00
地点：昆明市西山区人民医院5楼多媒体教室。
备注：投标人须参与现场唱标。
三、投标人资格要求
（1）具有独立承担民事责任的能力，须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）投标人有效的纳税的证明材料；
（3）投标人须提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，工商登记注册之日起未满三年的提供成立至今没有重大违法记录；承诺本次参与我院招标项目活动不存在围标串标行为；且投标人自愿承担因违反上述承诺而造成的一切后果的书面声明；
（4）投标人须提供具有履行相应合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”；
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]（6）本项目不接受联合体投标,不接受分包或转包。
四、采购方式、评标办法
采购方式：院内比选；
评标方法：最低价评标法；
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]六、招标公告、招标结果发布
1.昆明市西山区人民医院官方网站；
https://www.xsqrmyy.net/
2.招标公告公示期：自发布之日起，3个工作日；
3.招标结果公示期：自发布之日起，1个工作日。
七、联系方式
凡对本次采购项目提出询问的，请按以下方式联系。
联系人：信息科 陈老师
联系电话：0871-68182721


昆明市西山区人民医院
[bookmark: _GoBack]2024年12月9日






















附件1
	医疗美容所信息设备（监控、网络布线）项目参数

	序号
	名称
	型号
	参数
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	监控
	2CD1325V2-LA 
	1、像素：≥200万  1920 × 1080  25 fps；≥1/2.7" CMOS
2、红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m ,智能补光，可切换暖光灯、红外灯
3、支持走廊模式，宽动态≥120 dB，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印；
4、支持ROI， SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
5、启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
6、音频：1个内置麦克风。
7、背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
8、支持DC12V/PoE供电方式
9、支持IP67防护等级
10、本项目摄像头配置2个4mm镜头全彩网络半球
	1
	套
	2200
	2200

	
	
	DS-7804N-F1/4P(D)
	1、支持：4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF等录像分辨率
2、网络输入带宽：40Mbps，网络输出带宽：60Mbps
3、HDMI输出：1路，与VGA同源 分辨率：1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz
4、VGA输出：1路，分辨率：1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz
5、视频解码格式：H.265;Smart265;H.264;Smart264
6、1个SATA接口 ，单盘≥6TB
7、录像/抓图模式：定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像
8、支持：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放，视频接入路数：4，同步回放：4
9、支持UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、DHCP（自动获取IP地址）
10、接口：支持1个，RJ45 10M/100M自适应以太网口，2个USB 2.0 (后置)，4个POE接口RJ45 10M/100M自适应以太网口，1路HDMI，1路VGA
11、工作温度：-10℃～＋55℃
12、本项目1台4路1盘位POE供电硬盘录像机，配置1块3TB监控专用硬盘
	
	
	
	

	2
	网络布线
	H-T356-2P
	双口六类网络面板*2套（含：预埋底盒、网络模块）
	1
	套
	1000
	1000

	
	
	H-W650
	国标六类非屏蔽网线*100米
	
	
	
	

	
	
	S2G
	8口千兆非网管交换机*1台
	
	
	
	

	
	
	HD-6409
	1）所有冷轧钢板酸洗硅烷化环保处理。 上下两处走线通道。
2）前门开启方向可根据需要任意调换，可开启侧门，方便两种安装方式
3）高强度角规，深度方向可前后调整 
4）锁扣采用模具成型，更加精致有型
5）立柱1.5mm，框架1.2mm，侧门1.2mm
6）符合标准：ANSI/EIA RS-310-D IEC60297-2 DIN41494：PART1 DIN41494：PART7 ; GB/T3047.2- 92
7）机柜规格：宽550*深400*高450mm
8）本项目配置9U挂墙机柜1个
	
	
	
	

	
	
	布线施工安装：布线、施工、安装、调试，含辅材，预计2人2天。
	
	
	
	

	预算总金额：3200元






