昆明市西山区人民医院
医保追溯一体机租赁项目询价函

我院拟对昆明市西山区人民医院医保追溯一体机租赁项目进行邀请报价，诚邀符合条件并有意向的投标人参加报价。现将相关事项说明如下：
★备注：本次询价只作为市场咨询，并非最终结果，且不作为招投标参考。
一、项目基本情况
（一）项目名称：医保追溯一体机租赁项目；
（二）需求
1.供应商保证提供西山区人民医院相关设备或服务符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求。
2.严格按照国家产品质量三包政策执行，执行标准严格按照《中华人民共和国产品质量法》。 
3.供应商的响应文件应满足咨询文件要求，技术参数应不低于咨询文件要求，实质响应条款技术参数必须与咨询文件技术要求一致（或高于咨询文件要求）
二、详细参数（数量：8台）
	条码类别 
	一维码
	Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar，EAN8，EAN13，UPCA，UPCE，ITF14，ITF25，Matrix 25，MSI，China Post，Code 11，Industrial 25 等

	
	二维码
	QR Code，Data Matrix 、PDF417等

	分辨率
	/
	1920*1200

	图像传感器
	类型
	CMOS

	
	色彩
	黑白

	
	帧率
	60fps

	照明
	光源
	白色 LED*4（默认），均可独立控制

	瞄准
	光源
	绿色 LED*2

	镜头
	视场角/焦距
	垂直60°，水平40°/5.0mm

	识读范围
	高度
	5mm-350mm（10.13mil Code128）
6mm-350mm（8.33mil Code128）

	
	幅面
	254mm x 404mm

	镜片
	/
	高透镜片

	调焦
	/
	手动调焦

	通讯接口
	/
	USB

	通讯协议
	USB
	USB CDC

	电流 @24VDC
	工作电流
	284mA（典型值 RMS），887mA（最大值）

	
	空闲电流
	29mA

	电源
	/
	输入：AC 100~240V/50~60Hz
输出：DC24V/1A

	环境参数
	工作温度
	-10℃~+50℃

	
	储存温度
	-20℃~+70℃

	
	相对湿度
	5%~95%（无凝结）

	环境光照
	/
	≤5000Lux

	设备尺寸
	长宽高
	412.5mm x 240mm x 396.5mm


租赁期限：自昆明市西山区人民医院医保追溯一体机采购完成截止
三、询价函发布时间
2025年4月21日。
四、方案报价函投递要求
（一）收取地点
昆明市西山区人民医院门诊4楼信息科4028室。
（二）截止时间
[bookmark: _GoBack]2025年4月24日09:00（北京时间），逾期收到或不符合规定的文件将被拒绝。
（三）咨询电话
0871－68182721
（四）联系人：陈老师
五、报价函材料要求
（一）营业执照、税务登记证、事业单位法人证书及开户行信息复印件并加盖单位鲜章；
（二）公司法定代表人证明书及报名人授权委托书原件；
（三）公司法定代表人及报名人身份证复印件；
（四）报价表（详见附件）；
（六）联系人及联系电话。
六、发布公告媒介
昆明市西山区人民医院官网：www.xsqrmyy.net。








