昆明市西山区人民医院
服务器项目询价函

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]我院拟对昆明市西山区人民医院服务器项目进行邀请报价，诚邀符合条件并有意向的投标人参加报价。现将相关事项说明如下：
★备注：本次询价只作为市场咨询，并非最终结果，且不作为招投标参考。
一、项目基本情况
（一）项目名称：服务器项目；
（二）需求
1.供应商保证提供西山区人民医院相关产品或服务符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求，所提供的服务器需属政采云框架协议内。
2.严格按照国家产品质量三包政策执行，执行标准严格按照《中华人民共和国产品质量法》。 
3.供应商的响应文件应满足咨询文件要求，技术参数应不低于咨询文件要求，实质响应条款技术参数必须与咨询文件技术要求一致（或高于咨询文件要求）
二、详细参数
1 备用服务器：
·  *CPU品牌-国产
·  *CPU核心数≥32核
·  *CPU主频（GHz）≥2.0GHz
·  *CPU线程数≥32线程
·  *CPU三级缓存（MB）≥64MB
·  *CPU支持通道数和内存情况支持4通道DDR43200MT/s内存
·  *实配CPU数量2颗
·  *机架高度≥2U机架式
·  *安装导轨产品包含安装导轨
·  *主板支持的CPU和内存情况支持2颗龙芯3D5000 CPU，最大支持16条3200MT/s DDR4内存
·  *主板内存槽数量16
·  *主板存储接口SATA、M.2等
·  *主板PCIe插槽数量及规格5
·  *实配内存总容量128G
·  *实配内存数量4
·  *实配单条内存模块容量32
·  *实配内存规格DDR4
·  *实配内存速率3200MT/S
·  *实配内存通道数支持16个内存接口通道（整机），每个通道可支持1DPC
·  *实配存储容量实配2块960GB
·  *硬盘槽位数量（支持热插拔）8
·  *RAID级别支持RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
·  *实配RAID卡或控制器数量1
·  GPU卡不支持
·  *实配网口类型和数量（含相应接口模块）2个1GE，2个10GE（光口）
·  *外部接口类型及数量4个USB接口，2个VGA接口 4个USB接口，2个VGA接口
·  其他管理及安全接口1个千兆管理接口
·  *实配电源模块数量2个个
·  *实配风扇数量4个个
·  *操作系统兼容性银河麒麟高级服务器操作系统V10、统信服务器操作系统V20等
·  *系统管理功能BMC型号版本：ZX1000 4.10.00 功能：支持远程管理、硬件监控、故障报警、固件更新、电源管理等功能，以确保服务器的高效稳定运行。 BIOS型号版本：昆仑 3.00.13 功能：支持固件查看及更新、操作系统安装和引导、设置启动顺序、设置/修改/验证口令、BIOS 固件设置的恢复出厂等功能。
·  *环境适应性工作温度、贮存运输温度、工作相对湿度、大气压、噪声等符合 GB/T9813.3 的有关规定
·  *CPU是否符合安全可靠测评要求是
·  *整机可靠性30000h
·  *标志、包装、运输和贮存符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
·  *实配电源功率处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔瓦
·  *采购需求标准满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求，为保障信息安全，并有效地降低用户隐私安全风险，要求设备厂商具有ISO27001信息安全管理体系认证、服务器领域ISO27701隐私信息管理体系认证。
· *CPU品牌-国产
·  *CPU核心数≥16核
·  *CPU主频（GHz）≥2.0GHz
·  *CPU线程数≥16线程
·  *CPU三级缓存（MB）≥32MB
·  *CPU支持通道数和内存情况支持4通道DDR43200MT/s内存
·  *实配CPU数量2颗
·  *机架高度≥4U机架式
·  *安装导轨产品包含安装导轨
2 数据接口对接服务器：
·  *主板支持的CPU和内存情况支持2颗龙芯
3C5000 CPU，最大支持16条3200MT/s DDR4内存
·  *主板内存槽数量16
·  *主板存储接口SATA、M.2等
·  *主板PCIe插槽数量及规格5
·  *实配内存总容量128G
·  *实配内存数量4
·  *实配单条内存模块容量32
·  *实配内存规格DDR4
·  *实配内存速率3200MT/S
·  *实配内存通道数支持8个内存接口通道（整机），每个通道可支持1DPC 或 2DPC
·  *实配存储容量实配2块960GB
·  *硬盘槽位数量（支持热插拔）8
·  *RAID级别支持RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2GB，支持电池或电容备份单元
·  *实配RAID卡或控制器数量1
·  GPU卡不支持

·  *实配网口类型和数量（含相应接口模块）2个1GE，2个10GE（光口）
·  *外部接口类型及数量4个USB接口，2个VGA接口
·  其他管理及安全接口1个千兆管理接口
·  *实配电源模块数量2个个
·  *实配电源功率处理器满载时电源模块功率冗余，支持热插拔瓦
· *实配风扇数量6个个
·  *操作系统兼容性银河麒麟高级服务器操作系统V10、统信服务器操作系统V20等
    4.10.00 功能：支持远程管理、硬件监控、故障报警、固件更新、电源管理等功能，以确保服务器的高效稳定运行。 BIOS型号版本：昆仑 3.00.13 功能：支持固件查看及更新、操作系统安装和引导、设置启动顺序、设置/修改/验证口令、BIOS 固件设置的恢复出厂等功能。
·  *环境适应性工作温度、贮存运输温度、工作相对湿度、大气压、噪声等符合 GB/T9813.3 的有关规定
·  *CPU是否符合安全可靠测评要求
·  *整机可靠性200000h
·  *标志、包装、运输和贮存符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
·  *系统管理功能BMC型号版本：ZX1000
·  *采购需求标准满足财政部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中其他加“*”的指标要求，为保障信息安全，并有效地降低用户隐私安全风险，要求设备厂商具有ISO27001信息安全管理体系认证、服务器领域ISO27701隐私信息管理体系认证。
三、询价函发布时间
2025年5月28日。
四、方案报价函投递要求
（一）收取地点
昆明市西山区人民医院门诊4楼信息科4028室。
（二）截止时间
[bookmark: _GoBack]2025年6月3日09:00（北京时间），逾期收到或不符合规定的文件将被拒绝。
（三）咨询电话
0871－68182721
（四）联系人：陈老师
五、报价函材料要求
（一）营业执照、税务登记证、事业单位法人证书及开户行信息复印件并加盖单位鲜章；
（二）公司法定代表人证明书及报名人授权委托书原件；
（三）公司法定代表人及报名人身份证复印件；
（四）报价表（详见附件）；
（六）联系人及联系电话。
六、发布公告媒介
昆明市西山区人民医院官网：www.xsqrmyy.net。










