招标公告-1（投标人资料初审）
一、采购项目概况

采购方：昆明市西山区人民医院

采购项目：中医适宜技术推广中心建设医用设备

服务要求：详见附件
预算金额：6.04万元
二、投标人资料文件初审阶段

有意向的投标人，请按照以下要求提交相应资料，全部资料须加盖公司鲜章，初审资料无需密封。

1.投递时间：2025年11月27日上午8:30-10:00。
2.投递地点：昆明市西山区人民医院4楼4031室（党政综合办公室）。
3.资料明细

（1）具有独立承担民事责任的能力，须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。营业范围需具备该采购项目的相关条件和要求。
提示：提供营业执照复印件
（2）法人代表授权委托书原件、法人代表及受托人身份证复印件；法人代表本人到场的，提供法人代表身份证复印件。
（3）投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
信用中国网址：www.creditchina.gov.cn
中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn
提示：提供相关网站的截屏为准，查询时间为前一天。
（4）投标人须提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，工商登记注册之日起未满三年的提供成立至今没有重大违法记录；承诺本次参与我院招标项目活动不存在围标串标行为；且投标人自愿承担因违反上述承诺而造成的一切后果的书面声明。
提示：由投标人自行拟定书面承诺，内容需涵盖以上要求。
（5）投标人（指受托人或法人代表）所在单位的社保缴纳凭证（本年度近3个月）；若参保单位为所在单位合作的第三方人力资源公司，请提供情况说明。

（6）（具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）；《医疗器械经营许可证》；所投产品制造商《营业执照》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件。

（7）具有良好的商业信誉和健全的财务制度。
（8）具有履行合同所必需的设备或专业技术能力。
备注：以上材料请按顺序依次装订。
三、通知递交标书

根据当天审核情况，若满足开标条件的，由工作小组电话联系合格的投标人次日递交标书。
招标公告-2（采购项目详情）
一、采购项目概况

采购方：昆明市西山区人民医院

采购项目：中医适宜技术推广中心建设医用设备采购项目

预算金额：6.04万元（报价不能超过预算总金额）
二、采购项目需求、规格参数
1.设备参数具体详见附件

2.质保期限：1年
三、投递标书和开标要求

（一）投递标书

时间：2025年11月28日上午8:30-9:50。
地点：昆明市西山区人民医院4楼4031室（党政综合办公室）。

备注：投递方式为现场投递，标书须密封完好，封面信息齐全，标书1份（原件）。

（二）开标评标

时间：2025年11月28日上午10:00。
地点：昆明市西山区人民医院5楼多媒体教室。

备注：投标人须参与现场唱标。

四、投标人资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力，须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度(包括资产负债表、利润表、现金流量表)。
（3）投标人有效的纳税的证明材料。
（4）投标人须提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，工商登记注册之日起未满三年的提供成立至今没有重大违法记录；承诺本次参与我院招标项目活动不存在围标串标行为；且投标人自愿承担因违反上述承诺而造成的一切后果的书面声明。
（5）投标人须提供具有履行相应合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。
（6）投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
（7）本项目不接受联合体投标,不接受分包或转包。
（8）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）；《医疗器械经营许可证》；所投产品制造商《营业执照》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件。
（9）法人身份证、经办人身份证复印件，法人授权委托书，并加盖公章。
（10）具有相应经营范围的独立法人或其他组织。

备注：以上材料请按顺序依次装订。
五、采购方式
采购方式：院内比选。

评标方法：在参数满足的前提下，最低价评标法。
六、招标公告、招标结果发布
1.昆明市西山区人民医院官方网站。
https://www.xsqrmyy.net/
2.招标公告公示期：自发布之日起，3个工作日。
3.招标结果公示期：自发布之日起，1个工作日。
七、联系方式
凡对本次采购项目提出询问的，请按以下方式联系。
联系人：医学装备部/韩老师

联系电话：0871-68179313

 昆明市西山区人民医院
                              2025年11月24日
重要提示

投标供应商对所提供的文件及信息的真实性负责，严禁提供虚假材料，严禁伪造、变造相关证明文件，严禁供应商相互串通参与投标，若在采购过程中发现提供虚假材料或者相互串通参与投标等违法行为的，尚不构成犯罪的，由行政监督部门依照相关法律法规规定处罚，构成犯罪的，由公安司法机关依法追究刑事责任。
附件

2025年中医药适宜技术医疗设备采购项目技术参数

	设备名称
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	主要技术参数及配置
	参数是否满足需求，有无偏离

	
	
	
	
	
	

	颈腰椎治疗牵引床（电动）
	1
	2.2
	2.2
	1.电源：AC 220V/50Hz    

2.输入功率：2000VA

3.腰椎牵引力：0-900N任意可调

4.颈椎牵引力：0-300N任意可调

5.牵引总时间：0-60min任意可调

6.牵引时间：0-9min任意可调

7.间歇时间：0-90s任意可调

8.腰椎牵引行程：0-200mm

9.颈椎牵引行程：0-300mm

性能描述

1.LED数码管显示牵引力、牵引时间，间歇时间等治疗参数。

2.采用低噪音直线电机，使用寿命长，性能更稳定。

3.微电脑控制牵引力、牵引时间。牵引力的调节系统为闭环系统，牵引力能自动补偿。

4.系统提供八种牵引模式,既可持续牵引,也可间歇牵引。

5.设备可供一名患者进行颈椎牵引治疗的同时，另一名患者进行腰椎牵引治疗，缩短了病患的等候时间，提高了医院的经济效益。

6.系统可储存二十个病历档案，每个病例治疗参数可随时读取，方便临床工作的开展与研究。

7.设备既有供患者操作的手持式急退开关，又有供医师操作的急退键，确保使用安全。

8.牵引床脚轮具有制动功能，保障患者安全。
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	中频脉冲电治疗仪
	2
	0.5
	1
	1.输出电流强度:在1-100mA

※2.输出通道:四路，输出电流独立可调、

--四路同步电刺激、异步电刺激通道;

-四路同步(温热)电刺激、异步(温热)电刺激通道

--两路离子导人通道;

--两路干扰电治疗通道

3.内置临蜿僰価捧瘾处方:99个专家处方,

4.工作频率:1kHz~12kHz，误差±10%6,

5.调制频率范围:在0~150Hz范围内。

差频频率范围:在0~100Hz范围内.6、

7.调幅度:设有 0%、33%、60%、100%四种调幅度,

8.动态节律:4s~10s.

9.差频变化周期:15s~30s.

10.基波频率及波形:方波，频率为1kHz~12kHz(对应脉冲us~42us)。※11.调制波形:方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	低频脉冲电治疗仪
	1
	0.5
	0.5
	1.输出波形：A、B两组输出均为无极性双向不对称脉冲。

2.脉冲周期：输出脉冲周期从1s～2s可调，允差±15%。

3.脉冲宽度：输出脉冲宽度从0.1ms～0.5ms可调，允差±30%。

4.延时时间：B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1从 0.1s～1.5s可调，允差±15%。

5.输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值Ip从0mA～99mA可调。最大输出值允差±15%。

6.定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±5%。

7.误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期小于或等于延时时间情况下，仪器上有误调指示。

8.输出直流分量：输出的直流分量应为零,允差小于1mA。

9.连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	红外温灸仪
	2
	0.5
	1
	1.环境温度：5℃~+40℃;

2.相对湿度：≤80%;

3.大气压力：70kPa～106kPa;

4.电 源：AC220V  50Hz;

5.最大输入功率：1200VA;

6.安全类型Ⅱ型， B 型应用部分；

7.运行模式：连续运行；

8.温度控制及误差加热装置的温度应可在35℃-45℃-55℃三挡可调，误差≤±10%,利用电加热的原理，采用靶向导入法，功率12W,内部温度190至 260° ,外部温度45至55°,释放功能温度170°至190°,可充分发挥艾绒药草包的药性.

9.治疗时间及误差加热装置治疗时间应可在1min~60min  范围设置，误差≤±5%。最小调节时间设定为1min;

10 .连续无故障工作时间温灸仪的连续无故障工作时间不得低于1000h;

11.智能刷卡语音控制系统。★

12. 显示和设置当前治疗时间和治疗温度。

13.灸头超温后自动停止加热(切断输出)并发出警示音的功能。按键板会显示相应的提示。

14.14.机身是金属钛合金材质，关节用的气动液压装置，灵活、耐用现代化。实现各角度自由伸缩固定。原理:利用电加热的原理，采用靶向导入法，功率12W，内部温度190°至260°,外部温度45°至55°,释放功能温度170°至190°可充分发挥艾绒药草包的药性。★

特性:利用电、磁、波、远红红外线功能，无烟”名火，无创伤，安全环保，不影响环境。操作简单，能量被的作用:聚温、防止外邪入侵。★

作用：祛湿散寒、温阳补虚。

特点：1.温热功能--红外，可控恒温★

2.艾的无烟燃烧功能----芳香★

3.区域性穴位刺激功能---红光★

4.生产工艺优势(简、便、安、美、效)360度立体旋转，静音排风扇和医用万向轮★

5.纤维能量布---很好防热外散功能★


	

	检查床
	4
	0.075
	0.3
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1.规格尺寸：1900*600*600

2.床边管采用25*50*1优质碳钢方管，床面加强条为30*15*0.9焊管焊接成型

3.床脚用50*25*1碳钢作支撑立柱,连接件为30*30*1焊管焊接成型，床脚配置防滑脚垫，分离式床脚，装卸方便。

4.床面与床脚连接斜拉支撑用30*15*1的焊管冲压成型。

5.床面采用优质天蓝色人造革和高密度海绵，海绵厚度为25mm,底面采用九层板。


	

	艾灸烟雾净化器
	2
	0.18
	0.36
	电压：220V.50Hz；

功率：200W；

3.风量≤350M/H；

4.音量≤55dba

5.过滤系统：预过滤.次滤.主虑.气体过滤；

6.除烟效率：<99.97%

7.进风口径：75MM；

8.罩子尺寸≥650*415MM；

9.机身尺寸：≥456*425*245MM；

10.管子长度：1.4M

11.重量：≥15KG。


	

	按摩床
	8
	0.085
	0.68
	按摩床参数
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一、名称：钢制按摩床
二、规格：1930×630×650（mm）

三、技术参数：

1.床面采用皮革制成，床面采用优质多层实木板，包裹优质环保皮，内材填充优质高密度泡棉， 硬软适中回弹性好，外形美观，舒适，颜色适中，缓解患者心里压力。

2.床体主架采用优质钢管焊接而成，床体坚固。

3.床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。

4.床体表面涂装采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，表面静电喷塑材料具有完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉（附权威机构检测报告）；涂层表面光洁亮丽，不脱落，不生锈、防静电，附着力高，企业自有喷涂生产线设备。

5.采用机器人焊接，所焊出的焊缝基本上消除了焊缝的气孔，焊接质量稳定。


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


