招标公告-1（投标人资料初审）
一、采购项目概况

采购方：昆明市西山区人民医院

采购项目：医院楼顶热水系统维修服务

预算金额：5万元，预算维修单价详见附件1，费用将根据实际发生的维修项目按次结算。
服务期限：1年，如预算金额先使用完则以预算为准。
二、投标人资料文件初审阶段

有意向的投标人，请按照以下要求提交相应资料，全部资料须加盖公司鲜章，初审资料无需密封。

1.投递时间：2026年2月5日上午8:30-10:00

2.投递地点：昆明市西山区人民医院5楼多媒体教室

3.资料明细

（1）具有独立承担民事责任的能力，须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。营业范围需具备该采购项目的相关条件和要求。

提示：提供营业执照复印件

（2）法人代表授权委托书原件、法人代表及受托人身份证复印件；法人代表本人到场的，提供法人代表身份证复印件。
（3）投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
信用中国网址：www.creditchina.gov.cn

中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn

提示：提供相关网站的截屏为准，查询时间为前一天。

（4）投标人须提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，工商登记注册之日起未满三年的提供成立至今没有重大违法记录；承诺本次参与我院招标项目活动不存在围标串标行为；且投标人自愿承担因违反上述承诺而造成的一切后果的书面声明。

提示：由投标人自行拟定书面承诺，内容需涵盖以上要求。

（5）投标人（受托人或法人代表）所在单位的社保缴纳凭证（本年度近3个月）；

三、通知递交标书

根据当天审核情况，若满足开标条件的，由工作小组电话联系合格的投标人次日递交标书。

招标公告-2（采购项目详情）
一、采购项目概况

采购方：昆明市西山区人民医院

采购项目：医院楼顶热水系统维修服务

预算金额：5万元，预算维修单价详见附件1，费用将根据实际发生的维修项目按次结算。
服务期限：1年，如预算金额先使用完则以预算为准。
二、采购项目需求
投标人具备相应的人员和设备设施，能够完成医院楼顶热水系统的维护、维修服务。
三、投递标书和开标要求

（一）投递标书

时间：2026年2月6日上午8:30-9:50

地点：昆明市西山区人民医院4楼4031室（党政综合办公室）

备注：投递方式为现场投递，标书须密封完好，封面信息齐全，标书1份（原件）。

（二）开标评标

时间：2026年2月6日上午10:00

地点：昆明市西山区人民医院5楼多媒体教室。

备注：投标人须参与现场唱标。

四、投标人资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力，须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度(近2年包括资产负债表、利润表、现金流量表或者审计报告)；

（3）投标人有效的纳税的证明材料；

（4）投标人须提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，工商登记注册之日起未满三年的提供成立至今没有重大违法记录；承诺本次参与我院招标项目活动不存在围标串标行为；且投标人自愿承担因违反上述承诺而造成的一切后果的书面声明；
（5）投标人须提供具有履行相应合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；

（6）投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

（7）本项目不接受联合体投标,不接受分包或转包。

五、采购方式、评标办法

采购方式：院内比选；

评标方法：最低价评标法。

六、招标公告、招标结果发布

1.昆明市西山区人民医院官方网站；

https://www.xsqrmyy.net/
2.招标公告公示期：自发布之日起，3个工作日；
3.招标结果公示期：自发布之日起，1个工作日。
七、联系方式

凡对本次采购项目提出询问的，请按以下方式联系。

联系人：总务部郭老师
联系电话：0871-68182745

昆明市西山区人民医院

2026年2月2日
附件1
	昆明市西山区人民医院楼顶热水系统维修服务预算明细(单价)

	序号
	材料名称
	规格、型号
	单位
	数量
	预算单价/元

	1
	空开
	63A
	个
	1
	150.00 

	2
	交流接触器
	CJX-1210
	个
	1
	120.00 

	3
	温度控制仪表
	200A+
	个
	1
	450.00 

	4
	三相保护开关
	10A
	个
	1
	45.00 

	5
	热过载继电器
	3A-16A
	个
	1
	68.00 

	6
	时间控制继电器
	10A
	个
	1
	80.00 

	7
	制冷剂
	R22
	瓶
	1
	1580.00 

	8
	温度传感器
	5K
	条
	1
	230.00 

	9
	热泵压缩机
	绍
	台
	1
	4580.00 

	10
	控制器面板
	10P
	块
	1
	1680.00 

	11
	变压器
	12V
	个
	1
	320.00 

	12
	接线端子
	6位-20A
	个
	1
	45.00 

	13
	高压开关
	2.8
	个
	1
	200.00 

	14
	低压开关
	0.24
	个
	1
	200.00 

	15
	高压表
	35KG
	个
	1
	120.00 

	16
	低压表
	16KG
	个
	1
	120.00 

	17
	风机电机
	5P
	个
	1
	1680.00 

	18
	风机风叶
	5P
	套
	1
	680.00 

	19
	风机电容
	12UF
	个
	1
	45.00 

	20
	风机固定支架
	5P
	套
	1
	1200.00 

	21
	真空管
	1800X58
	支
	1
	80.00 

	22
	连接器
	50孔
	条
	1
	1200.00 

	23
	尾座
	25孔
	条
	1
	200.00 

	24
	排气阀
	DN32
	个
	1
	230.00 

	25
	过滤器
	DN32
	个
	1
	200.00 

	26
	止回阀
	DN32
	个
	1
	200.00 

	27
	活接
	DN40
	个
	1
	28.00 

	28
	密封圈
	58
	个
	1
	3.50 

	29
	防尘圈
	58
	个
	1
	1.50 

	30
	热泵循环水泵
	Q=20T H=16米
	台
	1
	4200.00 

	31
	回水泵
	Q=6T H=25米
	台
	1
	2200.00 

	32
	气液分离器
	5P
	个
	1
	3200.00 

	33
	干燥过滤器
	5P
	个
	1
	1200.00 

	34
	电子膨胀阀
	5P
	套
	1
	1600.00 

	35
	换热套管
	5P
	套
	1
	5800.00 

	36
	四通阀
	5P
	套
	1
	1600.00 

	37
	四通阀控制线圈
	5P
	个
	1
	120.00 

	38
	铜管
	8.9
	米
	1
	30.00 

	39
	铜管
	12.7
	米
	1
	45.00 

	40
	铜管
	15.9
	米
	1
	60.00 

	


附件2 

报价表
	项目名称
	整体下浮率（%）
	备注

	热水系统固定维修服务商项目
	
	


注：计价基准为本次维修项目的预算价，投标人填报整体统一下浮率，下浮率适用于本维修项目全部服务内容，不拆分调整。 

最终报价计算公式：最终报价=计价基准单价×(1-整体下浮率÷100) 

报价均为含税全包单价，已包含所需的人工费、材料费、设备费、运输费、安装调试费、税费、现场勘察费及其他一切相关费用，医院不再额外支付任何费用。
下浮率建议保留至小数点后2位，报价金额保留至元。
报价应一次性报全，后期不得因任何理由追加费用或调整报价。
