昆明市西山区人民医院
自动售货机及共享充电设备投放运营服务项目询价公告

为保障院区内便民服务设施配置完善、运行规范，满足就诊人员及职工日常服务需求，现面向社会公开对自动售货机及共享充电设备投放运营服务项目进行询价，诚邀具备相应资质与能力的供应商积极参与。
一、项目基本信息
1.项目名称：自动售货机及共享充电设备投放运营服务项目
2.服务内容：供应商负责在院区内开展自动售货机及共享充电设备的投放与运营服务，为院内患者及医护人员提供便民商品销售与便捷充电服务，并按约定向招标人支付电费及管理费，同时承担设备运维、故障处理及相关售后服务工作。（设备基本要求可参考附件1）。
3.质量要求：①供应商所投放的自动售货机、共享充电设备及销售商品须符合国家相关质量标准、安全规范及卫生要求，具备合格证明及相关检测报告，严禁使用不合格、三无及存在安全隐患的产品。②自动售货机运行稳定可靠，售货、支付、找零、出货等功能正常，商品陈列整齐、保质期合规，无过期、变质、破损物品。③共享充电设备性能完好，充电安全稳定，接口适配通用，具备过充、过压、短路等安全保护功能。④供应商建立完善的质量管控与售后服务体系，确保设备出现故障、卡货、充电异常等问题时响应及时、处置高效，保障服务连续稳定。⑤设备安装布局合理，符合医院安全管理、消防及环境卫生要求，不影响院区通行与诊疗秩序。
 二、供应商资格要求
1.供应商须为在中华人民共和国境内合法注册的法人或其他组织，具备独立承担民事责任的能力，报名时需提供有效的营业执照（或事业法人登记证或其他相关证明）副本复印件，并加盖公章。     
2.具备履行本项目合同所必需的设备与专业运营能力，可提供相关设备清单、运营方案及服务承诺函，确保按要求完成自动售货机及共享充电设备的投放、安装、日常运营、维护管理及售后服务。
3. 参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，需提供加盖公章的声明函，确保供应商信誉良好，无影响项目实施的不良记录。​
4.保证所投放的自动售货机、共享充电设备及相关运营服务不侵犯第三方合法拥有的知识产权，若涉及第三方系统、软件或技术接口，须取得合法有效授权。
三、报名资料清单及要求
1.公司资质文件：营业执照副本复印件（清晰展示经营范围）、法定代表人身份证明复印件；若委托授权代表，需提供授权委托书（注明授权范围与期限）及被授权人身份证复印件，所有复印件均需加盖公司公章。
2.报价文件：
（1）《自动售货机及共享充电设备投放运营服务项目报价函》，含响应声明、报价总体说明等，需加盖公章；
（2）相关资质证明材料（如有），如营业执照、设备合格证书、检测报告、运营授权文件等，符合国家强制性标准及行业规范要求。
四、报价提交方式及时间
[bookmark: _GoBack]1.递交截止时间：2026年4月7日-4月9日17：00（3个工作日），逾期提交的报价材料不予受理。
2.递交地点：昆明市西山区人民医院4楼（4033室）；邮箱zuoanmei0@163.com。
3.报价文件要求：密封递交或邮件递交，内容需包含本公告第三点所有要求的资料。
五、联系方式
联系人：郭老师
联系电话：0871-68182745（每天8：30-12：00，13：30-17：00，法定节假日除外）
六、发布时间及媒介
1.发布时间：2026年4月7日
2.发布媒介：昆明市西山区人民医院官网：www.xsqrmyy.net
七、补充说明
1.本次询价所有报价将作为后续采购活动的重要参考依据，并非最低价供应商必然成为最终成交供应商。
2.本项目资金不涉及政府财政性资金，采购流程严格按照《昆明市西山区人民医院内部招标采购管理暂行办法》执行。
3.供应商应保证所提交材料的真实性、合法性，如发现提供虚假材料，将取消其参与资格，并依法追究相关责任。
4.本次询价全程纳入纪委监管，纪委办公室地址：昆明市西山区人民医院4楼4036室。
5.昆明市西山区人民医院及总务部享有对此公告内容的最终解释权。

昆明市西山区人民医院
2026年4月7日














附件1    昆明市西山区人民医院自动售货机及共享充电设备投放运营服务项目设备基本要求
	序号
	自动售货机设备基本要求

	1
	投放数量
	3个点位

	[bookmark: _Hlk164369648]2
	外形尺寸
	格子机 ：长≤1500mm，厚≤450mm，高≤1950mm

	3
	
	推杆机：长≤1000mm，厚≤870mm，高≤1900mm

	4
	单台设备占地面积
	格子机 ：≤0.62平方米

	5
	
	推杆机：≤0.89平方米

	6
	额定功率
	≤100W

	7
	网络接入
	支持4G物联卡

	8
	操控屏幕
	≥10寸

	9
	操作系统
	安卓

	10
	取货方式
	推杆式或者电磁锁开门

	11
	支付方式
	微信/支付宝扫码支付

	12
	纸质小票
	自带或选配

	13
	副机连接
	售货机设备应支持连接副机功能。

	14
	屏幕广告
	售货机设备应支持播放患者教育，政策宣传视频文字广告功能。

	15
	商品展示
	售货机设备应支持顾客能够直观看到售卖的商品，让其自主选择、自由购买

	16
	货道数量
	售货机应支持售卖各种类型的产品（含易脆、不规则、大尺寸等）售卖，同一台格子售货机设备支持不少于三种（含）规格大中小格子货道。




	序号
	共享充电设备基本要求

	1
	投放数量
	12个点位

	2
	外形尺寸
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]宽≤260mm，高≤370mm，厚≤240mm

	3
	电池仓位
	≤12仓

	4
	通讯模块
	≥4G

	5
	防护等级
	IP34

	6
	认证
	CCC、SRRC


注：供应商所有报价均为含税全包价，已包含完成本项目所需的人工费、材料费、设备费、运输费、安装调试费、税费及其他一切相关费用。
报价应一次性报全，后期不得因任何理由调整报价。







