


昆明市西山区人民医院
防雷装置年检采购项目招标公告

一、项目名称
防雷装置年检采购项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
[bookmark: _Hlk81505585]采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2022年6月2日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件。
四、期限
期限：2年，合同一年一签。
工期：每年一次，自签订合同后10个工作日内完成。
五、预算价格
7600.00元/年（大写：柒仟陆佰元整），报价不得超过预算。
六、合格的投标人要求
[bookmark: _Hlk81506279][bookmark: _Hlk81505688]（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（三）具有独立承担民事责任能力；
（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（六）投标在近三年内无行贿犯罪记录；
（七）法人代表授权书、以及被授权代表身份证复印件。
七、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年6月2日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
八、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起5天。
九、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：总务部/郭峰；
联系电话：0871-68182745。
十、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十一、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

[bookmark: _GoBack]附件：昆明市西山区人民医院防雷装置年检采购项目预算明细


昆明市西山区人民医院
 2022 年5月30日




















附件
防雷装置年检采购项目预算明细服务要求
按《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015)的要求，对医院建筑物进行防雷检测，并出具检测报告。
	医院防雷装置检测明细如下：

	项目序号
	建筑物名称
	位置
	检测对象
	检测点数
	计量公司

	1
	主楼
	屋面
	接闪带
	20
	检测点/次

	
	
	
	广告牌
	16
	检测点/次

	
	
	
	风机
	10
	检测点/次

	
	
	
	风机配电箱
	1
	检测点/次

	
	
	
	配电箱
	1
	检测点/次

	
	
	
	SPD
	2
	检测点/组

	
	
	
	空调机组
	10
	检测点/次

	
	
	
	热泵机组
	6
	检测点/次

	
	
	
	接闪带
	4
	检测点/次

	
	
	
	水箱
	3
	检测点/次

	
	
	
	太阳能支架
	20
	检测点/次

	
	
	屋面电梯
机房
	控制柜
	11
	检测点/次

	
	
	
	配电箱
	11
	检测点/次

	
	
	
	牵引机
	11
	检测点/次

	
	
	
	SPD
	10
	检测点/次

	
	
	1楼配电间
	配电箱
	12
	检测点/次

	
	
	
	SPD
	4
	检测点/次

	
	
	2楼配电间
	配电箱
	12
	检测点/次

	
	
	
	SPD
	4
	检测点/次

	
	
	3楼配电间
	配电箱
	12
	检测点/次

	
	
	
	SPD
	4
	检测点/次

	
	
	4楼配电间
	配电箱
	12
	检测点/次

	
	
	
	SPD
	4
	检测点/次

	
	
	5楼配电间
	配电箱
	12
	检测点/次

	
	
	
	SPD
	4
	检测点/次

	
	
	6楼配电间
	配电箱
	12
	检测点/次

	
	
	
	SPD
	4
	检测点/次

	2
	主楼
	总配电室
	AE1-AE5配电柜
	5
	检测点/次

	
	
	
	电池屏
	2
	检测点/次

	
	
	
	配电箱
	1
	检测点/次

	
	
	
	SPD
	3
	检测点/次

	
	
	
	网络机柜
	1
	检测点/次

	
	
	
	AH1-AH10配电柜
	10
	检测点/次

	
	
	
	1AA1-1AA13配电柜
	13
	检测点/次

	
	
	
	2AA1-2AA13配电柜
	13
	检测点/次

	
	
	
	均压环
	4
	检测点/次

	
	
	发电机室
	发电机
	2
	检测点/次

	
	
	水泵房
	配电柜
	4
	检测点/次

	
	
	
	SPD
	1
	检测点/次

	
	
	
	水箱
	1
	检测点/次

	
	
	
	生活泵
	3
	检测点/次

	
	
	
	消防泵
	4
	检测点/次

	
	
	
	配电箱
	2
	检测点/次

	
	
	消防控
制室
	监控台
	1
	检测点/次

	
	
	
	监控屏
	1
	检测点/次

	
	
	
	火灾报警控制器
	2
	检测点/次

	
	
	
	配电柜
	1
	检测点/次

	
	
	
	SPD
	1
	检测点/次






