


昆明市西山区人民医院
麻醉科电动吸引器采购项目招标公告

一、项目名称
麻醉科电动吸引器采购项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2023年3月2日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件。
四、供货期
自签订采购合同起10个工作日内。
五、采购数量及预算价格
采购数量：2台
预算价格:2000.00元（大写：贰仟元整），报价不能超过预算价。
六、合格的投标人要求
（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》；所投产品制造商《医疗器械经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》（不属于医疗器械的除外）等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）法人代表授权经办人委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章；
（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（四）具有独立承担民事责任能力；
（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（七）投标在近三年内无行贿犯罪记录。
（八）提供投标文件1套，其中包含内容为：报价表、投标技术参数偏离表；所有投标文件需密封并加盖公章；
七、售后服务
（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《内部招标采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；
（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。
八、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2023年3月2日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起1天。
十、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：医学装备部/石琼美；
联系电话：0871-68179313。
十一、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十三、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

   

  昆明市西山区人民医院
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附件
麻醉科电动吸引器采购项目招标技术参数
	设备名称
	数量
	招标技术参数及要求

	









电动吸引器


	2台
	一、设备性能特点
1、该机选用大流量无油润滑真空泵作负压源，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养。
2、摆动式手拉杆，推拉自如；设备的附件箱内可放置脚踏开关及电源线等，移动或贮藏时更加方便。
3、大口径、大容量的贮液瓶，极易清洗；配上带密封环的瓶塞，密封性好且开启方便。
4、反应灵敏、可靠的溢流保护装置，可防止液体进入中间管道和泵内。
5、采用透明医用聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内的液体；管道接头设计合理，管道连接方便、可靠。
6、负压调节阀可控制吸引时所需要的负压，负压值由真空表来显示。
7、机旁设有导管架和悬挂式清洗杯，使用时可放置吸引管。
8、设备结构紧凑、小巧；外型美观，其配置更加人性化。 
二、主要技术参数要求
1、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)
2、抽气速率：≥32L/Min
3、贮液瓶：2500mL×2(玻璃)(可配2L塑料瓶及一次性储液袋)
4、负压调节范围:0.02Mpa～极限负压值
5、噪声：≤60dB(A)
6、电源：AC220V 50Hz
7、输入功率：150VA
8、外包装尺寸：40cm×38cm×47cm       
9、毛/净重：14kg/12kg 






