昆明市西山区人民医院
[bookmark: _GoBack]2023年电子设备采购项目1包
询价函

我院拟对2023年电子设备采购项目1包进行邀请报价，诚邀符合条件并有意向的投标人参加报价。现将相关事项说明如下：
★备注：本次询价只作为市场咨询，并非最终结果，且不作为招投标参考。
一、项目基本情况
（一）项目名称：2023年电子设备采购项目1包；
（二）设备保修期限：3年；
（三）电子设备需求
1.供应商保证提供西山区人民医院相关设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求。
2.严格按照国家产品质量三包政策执行，执行标准严格按照《中华人民共和国产品质量法》。 
3.供应商的响应文件应满足咨询文件要求，技术参数应不低于咨询文件要求，实质响应条款技术参数必须与咨询文件技术要求一致（或高于咨询文件要求）。
二、详细参数
	序号
	名称
	详细参数

	1
	录音笔
	主要参数、存储容量 64GB、录音时间 154小时、录音功能 多模式，WAV，AAC、播放性能 内置麦克风、控制按钮 实体按键、传输接口 Type-C、电池类型 2600mAh锂电池、外形设计 材质：陶瓷背板、颜色：星空灰、外形尺寸 125.5*62.45*12mm、产品重量 172g、其他性能 屏幕尺寸：3.5英寸、屏幕分辨率：1280*720，445PPI、连接方式：4G，WIFI，蓝牙、解锁方式：密码

	2
	黑白激光打印机
	主要参数： 黑白激光打印机、黑白打印速度 35ppm（A4，正常模式）、内存 标配：256MB，最大：256MB双面打印、自动，支持网络打印 、首页打印时间 6.9秒（就绪模式），7.7秒（睡眠模式）月打印负荷 80000页、接口类型 USB2.0、耗材类型 鼓粉一体、硒鼓寿命 黑色：1500页、介质规格、介质尺寸 最大：216×356mm、进纸盒容量 纸盒：250页，多用途纸盒：100页、出纸盒容量 150页、显示屏 双行液晶显示屏、产品尺寸 381×357×216mm、产品重量 8.56kg、电源电压 AC 220-240V，50/60Hz、电源功率 打印：495W，就绪：5.5W，自动关机/USB唤醒，装运时开启：0.5W，关闭：0.05W、工作噪音 打印：54dB，就绪：16dB

	3
	商用多功能一体机
	主要参数： 墨仓式多功能一体机、涵盖功能 打印/复印/扫描/传真、最大处理幅面 A4、耗材容量 黑色：标准T9481：约3000页，高容T9491：约5000页，超高容T9501：约10000页、青色/洋红/黄色：标准T9482/3/4：约3000页，高容T9492/3/4：约5000页、双面功能 自动、网络功能 支持无线/有线网络打印、移动打印 无线直连，黑白打印速度 34ppm（经济模式），24ppm（标准模式）、彩色打印速度 34ppm（经济模式），24ppm（标准模式）、打印分辨率 4800×1200dpi（带有智能墨滴变换技术），600×600dpi（黑白默认）、首页打印时间 黑白约4秒，彩色约4.5秒、复印分辨率 600×1200dpi、连续复印 1-999页、缩放范围 25-400%自动缩放、扫描控制器 标准配置、扫描类型 平板式（彩色图像扫描仪）、扫描元件 CIS、最大分辨率 9600dpi（插值计算）、扫描尺寸 最大216×297mm、扫描其它性能 支持（USB主设备）扫描至USB存储，扫描至网络硬盘，Scan to Email，Scan to PC（Document Capture Pro），Scan to PC（WSD）、传真控制器 标准配置、调制解调器速度 33.6kbps、传真发送速度 约3秒/页、PC-FAX PC-FAX发送和接收双向、供纸盒容量 标配底部纸盒1：250页A4普通纸(80g/㎡)、标配后部进纸器：80页A4普通纸(80g/㎡)，20页照片纸、可选底部纸盒2：500页A4普通纸(80g/㎡)、输出容量 150页A4普通纸（文本/默认），20页爱普生高质量光泽照片纸（4×6英寸，5×7英寸，3.5×5英寸）、自动供纸器 支持，达到50页(80g/㎡)或5.5mm(Legal，Letter，A4，B5，A5，A6，8.5×13in)

	4
	移动硬盘
	希捷（seagate）Expansion 新睿翼4TB 2.5英寸 USB3.0 移动硬盘 STEA2000400

	5
	票据针式打印机（平推）
	主要参数：票据针式打印机（平推式）打印方式 点阵击打式 打印方向 双向逻辑查找 打印宽度 80列（在10cpi下） 打印针数 24针 可靠性 打印头寿命：4亿次/针、色带性能 色带型号：色带架S015583，色带芯 S010076 色带容量：400万字符（信函模式），800万字符（草体模式）、复写能力 7份（1份原件+6份拷贝） 缓冲区 128KB、行间距 1/6英寸或以1/360英寸为增量进行编程 接口类型 USB接口，IEEE-1284双向并口、打印速度 中文（6.7cpi），超高速173汉字/秒，高速115汉字/秒，信函质量57汉字/秒、中文（7.5cpi），超高速195汉字/秒，高速135汉字/秒，信函质量65汉字/秒、英文（10cpi），超高速347字符/秒，高速260字符/秒，信函质量86字符/秒、英文（12cpi），超高速416字符/秒，高速312字符/秒，信函质量104字符/秒、打印分辨率 360×180dpi（信函质量模式）、打印总量 2000万行、出纸方式 摩擦进纸（前部进纸），拖纸器进纸（后部进纸）、介质类型 单页纸，单页拷贝纸，连续纸(单页纸和多页纸)，信封，明信片，带标签的连续纸、介质宽度 单页纸：70-257mm，连续纸：76.2-254mm 介质厚度 0.052-0.53m

	6
	票据针式打印机（滚筒式）
	主要参数：打印方式：24针80列针式打印机、打印方向：双向逻辑查找、内存：8M打印速度:、中文（7.5cpi）：、247汉字/秒(高速一档)、164汉字/秒(高速二档)、82汉字/秒(信函质量)、英文（10cpi）：、440字符/秒(高速一档)
330字符/秒(高速二档)、110字符/秒(信函质量)、打印控制代码：ESC/P-K, IBM PPDS仿真、复写能力：5份（1份原件+4份拷贝）、缓冲区：128K
安全规格标准：GB4943、噪音：52分贝（ISO 7779模式纸张 :、宽度：
单页纸 100-257mm、连续纸 101.6-254mm、厚度：0.065-0.52mm
种类：单页纸、单页多联表格、卡片、连续纸（单联 和多联）、带标签的连续纸、信封、卷纸、进纸方式：、连续纸：前部、后部、底部、单页纸：前部、后部、外型尺寸及重量、宽×深×高：414×350×167.5mm （不包括旋钮、导纸器和过纸控制杆）、重量：约7.2Kg

	7
	彩色喷墨打印机
	主要参数：、照片打印机、黑白打印速度 7.0ipm、照片(4"x6")：55秒、彩色打印速度 4.8ipm、最高分辨率 4800×1200dpi、最大打印幅面 A4、双面打印 手动、网络打印 不支持网络打印、打印区域 打印宽度：最大203.2mm(8英寸)，无边距打印最大216mm(8.5英寸)、墨盒类型 一体式墨盒、墨盒数量 四色墨盒、墨盒型号 标配：黑色PG-815，彩色CL-816、选配：高容量黑色PG-815XL，高容量彩色CL-816XL墨水打印量 A4彩色文档：黑色220页，彩色244页，黑色大容量401页，彩色大容量349页

	8
	彩色喷墨打印机（连续供墨）
	主要参数：打印方式：按需喷墨（微压电）\打印方向：单、双向打印
喷嘴配置：颜料黑色、染料黑色、青色、洋红色、黄色、灰色各 180 个
打印功能\最高分辨率：5760 x 1440dpi (墨滴变换技术)\打印速度
照片 4 x 6 英寸（10x15cm/）：约 15 秒（经济模式）*3\照片 4 x 6 英寸（10x15cm/）：约 25 秒（标准模式）*6\复印模式：标准复印，有边距\最大复印份数：99 页\缩放：25-400% 自适应\扫描类型：平板彩色图像扫描\传感器类型：CIS\光学分辨率：1200dpi\最大物理分辨率：1200 x 4800dpi\最大扫描区域：216 x 355.6mm (8.5 x 14inch

	9
	条码打印机
	主要参数：打印方式、热敏及热转印、字符集中文GB18030、打印速度、150mm/s、打印宽度、108mm、条形码、一维码、二维码、纸卷外径、127mm、碳带长度、300m、标配接口、USB接口、选配接口、并口、串口、网口、蓝牙、WIFI
尺寸、230(宽)×290(长)×176(高)mm、重量、3.0Kg、标配、切刀、剥离器

	10
	A3幅面彩色激光打印机
	主要参数：标配：复印功能/网络打印/网络彩色扫描//无堆叠双面器/自动双面输稿器（RADF）/黑白彩色同速每分钟25页/扫描速度：（RADF）73页/分钟//标配OCR扫描功能//幅面A3-A5R，可用纸张尺寸100×148mm-A3＋/复印分辨率:黑白2400×600dpi(平滑处理)、彩色600×600dpi,打印分辨率1200×2400dpi（平滑处理PS3）/256级灰度/标配处理器1.8G Hz(双核)/4GB内存/标配128GB SSD固态硬盘，最大640GB＋；可选购320GB HDD硬盘/启动时间约13.1秒/首页输出时间:黑白≤7.1秒(A4),彩色≤9.5秒(A4)/250页+550页供纸盒+100页旁路供纸盒（最大纸张容量2900页）/25-400%缩放(输稿器25-200%)/10.1英寸全彩液晶触摸面板(多点触控)//1-999份连续复印/标配接口:高速USB2.0、Ethernet(RJ45)10/100/1000BASE-T//支持iOS和Android移动设备无线打印及扫描功/支持双IP网络，实现内外网、有线无线同时使用/电子分页/封面插页/封面复印/复印到封二/校验复印/ 周边消除 (开盖复印功能)/边缘、中央消除/校验复印/图像移位、修剪/遮蔽/作业合成/自动纸型选择/ X/Y轴变倍/2合1/4合1/8合1/作业存储/文档存储/自动旋转复印/标签复印/交错分页/杂志分页/背景调整/锐度调整/双色模式/RGB调整/CMYK调整/私密/计划/等待/校验打印/打印到电子归档/从电子归档打印/USB打印/U盘打印/串联打印/跳过空白页/部门代码/个人验证/自定义纸张尺寸打印/封面页、页面插入/插页,水印/叠印/镜像(仅PS3)/海报打印(4×4)/书本拼页/PS叠图打印/标签打印/安全底纹打印及文档追溯功能(仅PS3)/图形化配置模板/语言切换(17种) /,色彩调整(微调),自定义ICC文件/扫描到电子归档/扫描到SMB/扫描到E-Mail/扫描到USB、Web服务扫描/杂志扫描/扫描预览/201个电子归档盒/OCR扫描功能//最大月印量6.7万/月；统信桌面操作系统V20，银河麒麟桌面操作系统V10，银河麒麟/桌面操作系统 V10.1//3C认证/CQC节能产品认证/CEC环保认证/ISO 9001认证；配原装工作底柜提供原厂售后服务承诺函支持厂家工程师上门服务及节能认证、3C认证、环境认证。

	11
	台式电脑
	主要参数： Intel Core i3-12100 3.3G 4C 8T/8GB DDR4 3200UDIMM/256GB SSD M.2 2280 G4 TLCOP+1TB 7200/Intel Alder Lake B660 PCI/操作系统：出厂预装正版win10操作系统；声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）；/2x M.2 支架/MAX100 2GB显卡/TW 13.6L 260W 90% QTM/集成网卡/USB键盘/USB Calliope 黑色鼠标/前6后4usb接口/显示器：同品牌 23.8英寸宽屏LED液晶（HDMI），分辨率1920*1080；联想远程管理平台(基础版) Win11/Commercial Vantage/联想智能云教室/启天主机保三年有限上门/门到桌安装验机服务/联想IT资产环保处置服务基础版，提供USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；机箱不大于13.6L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用，标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；强力散热风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果（投标时提供第三方检测机构的证明文件）顶置提手，顶置电源开关键； 

	12
	身份证读卡器
	主要参数：、产品用途 商业应用、最大幅面 A4、扫描元件 CMOS、像素 主摄像头：500万，副摄像头：200万、光学分辨率 2592×1944dpi、扫描介质 文件（纸张，杂志，书籍），图片，立体物品、扫描速度 1秒、接口类型 USB2.0、性能参数、扫描光源 自然光+LED补光灯
色彩位数 24位、输出格式 图片格式：JPG，TIF，PDF，BMP，TGA，PCX，PNG、文档格式：PDF，WORD，TXT、录像格式：AVI，WMV、产品尺寸 48×36×270mm、产品重量 1.5kg

	13
	复印机一体机
	主要参数：标配：复印/网络打印/彩色扫描/传真（含话筒）（四合一）//双面自动打印/自动送稿器/复印打印速度每分钟30页/分钟高速输出/预热时间小于9秒/标配处理器：266MHz，内存64MB/标配自动双面打印、网络打印/鼓粉分离式设计/复印分辨率600×600dpi/标配纸张容量251张，出纸能力面朝下:100张/扫描增强分辨率19,200×19,200dpi/调制解调器速度 33.6Kbps/传输速度 平均每页2.5秒/传真分辨率 最高203×392dpi/传真内存 500页/标配：USB2.0高速，10Base-T/100Base-TX/打印纸张尺寸纸盒：A4,Letter,B5,A5,A5 (长边),A6,16K；手动进纸盘：宽76.2-215.9mm,长127-355.6mm/灰度256级/连续复印1-99份/复印倍率25%-400%，1%可调/一键式身份证复印、票据复印、N合1、双面复印(单面到双面)、海报打印、反转打印、水印打印、页眉页脚打印、小册子打印/扫描方式彩色CIS/扫描色彩深度，彩色（30位输入/24位输出)、灰度（10位输入/8位输出）

	14
	激光笔
	主要参数：罗技（Logitech） R800、无线接收器、2节AAA电池、便携盒、快速入门指南、料号PN 910-001359技术规格绿色激光光标、2.4 GHz无线技术，30米有效距离、带定时器的LCD显示屏，电池电源指示灯和接收信号指示灯、内置幻灯片按钮
收纳式即插即用接收器、On/Off开关

	15
	UPS（3000kv）
	主要参数：模块化设计：每个标准的UPS单元包含UPS模块、充电模块、通讯模块、防雷模块、LCD及独立的旁路模块。每个标准的UPS单元就是一个完整的UPS供电系统。每个模块都支持热插拨，确保在更换模块时，也能为负载提供稳定的不间断电源。、在线双转换电路结构。、“N+X”冗余：所有模块相互支持，均流并联。根据用户需求进行优化的配制，为负载提供高可靠性的电源保护。、无单点故障：系统级的并联冗余和无线并联技术的应用避免了单点故障发生的可能性。双输入/双输出：满足用户对UPS高可靠性的要求。


	16
	华为3700交换机
	千兆三层全管理增强型交换机，、包转发率96Mpps/126Mpps，、交换容量336Gbps/3.36Tbps，、24个千兆电口，4个千兆光口，、VLAN：4K，MAC：32K，19英寸1U标准机架，金属外壳A1(2410/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)

	17
	华为2700交换机
	千兆二层全管理增强型交换机，、包转发率96Mpps/126Mpps，、交换容量336Gbps/3.36Tbps，、24个千兆电口，4个千兆光口，、VLAN：4K，MAC：32K，19英寸1U标准机架，金属外壳(2410/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)


四、询价函发布时间
2023年3月6日。
五、报价函投递要求
（一）收取地点
昆明市西山区人民医院4楼信息科。
（二）截止时间
2023年3月15日16:00（北京时间），上午8:30-11:30，下午13:30-17:00，逾期收到或不符合规定的文件将被拒绝。
（三）咨询电话
0871－68182721
（四）联系人
陈老师。
六、报价函材料要求
（一）营业执照、税务登记证、事业单位法人证书及开户行信息复印件并加盖单位鲜章；
（二）公司法定代表人证明书及报名人授权委托书原件；
（三）公司法定代表人及报名人身份证复印件；
（四）报价表（详见附件）；
（六）联系人及联系电话。
七、发布公告媒介
昆明市西山区人民医院官网：www.xsqrmyy.net。
附件

昆明市西山区人民医院
2023年电子设备采购项目1包
报价表
	产品名称
	品牌
	规格
	报价（元）
	质量技术标准

	录音笔
	
	
	
	

	黑白激光打印机
	
	
	
	

	商用多功能一体机
	
	
	
	

	移动硬盘
	
	
	
	

	票据针式打印机（平推）
	
	
	
	

	票据针式打印机（滚筒式）
	
	
	
	

	彩色喷墨打印机
	
	
	
	

	彩色喷墨打印机（连续供墨）
	
	
	
	

	条码打印机
	
	
	
	

	A3幅面彩色激光打印机
	
	
	
	

	台式电脑
	
	
	
	

	身份证读卡器
	
	
	
	

	复印机一体机
	
	
	
	

	激光笔
	
	
	
	

	UPS（3000kv）
	
	
	
	

	华为3700交换机
	
	
	
	

	华为2700交换机
	
	
	
	




公司名称（盖章）：
年  月  日
