


昆明市西山区人民医院
医保刷脸设备项目招标公告

一、项目名称
医保刷脸设备项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2024年2月22日上午10：00时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件1。
四、供货期
自签订采购合同起7个工作日内。
五、预算价格
医保刷脸设备数量7台，预算总金额合计36000元，报价不得超预算。
六、合格的投标人要求
（一）营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（或三证合一，带二维码），须加盖贵公司公章，否则视为无效文件，且资质文件在有效期内；
（二）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（三）具有独立承担民事责任能力；
（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（六）投标在近三年内无行贿犯罪记录；
（七）法人代表授权书、以及被授权代表身份证复印件。
七、质量要求
符合《医保业务综合服务终端技术规范》标准。要求:兼容(一代、二代、三代社保卡，二代、三代社保卡的读卡环境需满足云南省人社厅的相关标准)，设备自带PSAM卡（需向省人社厅申报获取），投标单位自行承诺，无承诺或不满足的作废标处理。
八、售后服务
（一）供货企业所投产品、规格必须满足《昆明市西山区人民医院集中采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准。 
（二）在产品质量保证期间，出现质量问题，供货企业应无条件接受退货并迅速作出调换，不得影响医院业务正常运转，所有费用由供货企业承担。
九、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2024年2月22日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
十、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起1天。
十一、联系方式
（一）地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
（二）联系人：信息科/陈文辉；
（三）联系电话：0871-68182721。
十二、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十三、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。


     昆明市西山区人民医院
                              2024年2月19日
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附件1
医保刷脸整机参数
	CPU
	MTK8788采用4核Cortex-A73+4核Cortex-A53架构的8核处理器，主频高达2.0G Hz

	操作系统
	Android 9.0

	存储
	内存:4GB;存储:64GB

	显示屏
	8寸TFT-LCD显示屏，分辨率:800*1280

	触摸屏
	多点式电容触摸屏，响应速度快，触摸精度高

	WIFI/蓝牙/以太网
	WIFI:支持2.4G/5G，支持802.11a/b/g/n/ac

	4G网络
	TD-LTE B34/38/39/40/41

	
	FDD-LTE B1/3/5/8

	定位模块
	支持GPS /AGPS/北斗

	人脸识别                  
	(1)3D结构光摄像头，利用结构光摄像头3D成像技术获取人脸深度图像;

	
	(2)彩色摄像头，用于采集人脸彩色图像;

	
	(3)红外摄像头，用于采集人脸红外图像;

	
	(4)银联支付级别，完全符合银联定义的关于人脸活检的最高要求。

	条码阅读
	支持1D/2D条码阅读;识读精度≥5mil;条码灵敏度:倾斜±40°

	条码阅读
	支持读取第二代居民身份证、外国人永久居留证、港澳台居民居住证;

	
	采用公安部安全芯片，硬解码，符合公安部GA450、GA467技术规范，保障信息安全。
	
	
	
	
	
	
	

	三合一读卡模块
	支持读取符合ISO7816标准的接触式IC卡;

	
	支持读取符合ISO14443标准的非接触式IC卡;

	
	支持读取符合ISO7811/12标准的磁条卡，可读取1、2、3磁道信息;

	
	支持读取社会保障卡、银行卡、M1卡;

	密码键盘
	支持外接密码键盘

	外部接口
	USB2.0*2、RJ11*1、RJ45*1、PSAM卡槽*2

	电源
	12V/3A，3C认证产品，保证安全

	电磁兼容性
	符合GB9254-2008 Class-B级电磁兼容标准







